**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ЛАМПА ОТБЕЛИВАНИЯ ZOOM**



Официальный дистрибьютор ООО «Новгодент»

[www.novgodent.ru](http://www.novgodent.ru)

**Содержание**

1. *Безопасность…………………………………………………..3*
2. *Особенности изделия………………………………………...4*
3. *Спецификация………………………………………………….4*
4. *Состав……………………………………………….………….5*
5. *Работа…………………………………………………………..5*

**Безопасность**

Обратите внимание

Перед установкой и использованием изделия обязательно прочитайте данное руководство. Корректная работа изделия напрямую зависит от сознательности оператора и степени ознакомления с рекомендациями и инструкциями данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не направляйте включенное изделие напрямую в незащищенную десенную полость или на кожу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя использовать данное изделие при работе с пациентами с повышенной фоточувствительностью или с теми, кто принимает фотосенсибилизирующие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя использовать изделие в присутствии воспламеняющихся веществ или закиси азота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смотрите на свет излучаемый изделием во время использования или вы можете повредить свои глаза. Обязательно используйте специальные очки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угол поворота во время использования не должен превышать 90о или легко можно повредить изгиб, что приведет к шуму в будущем.


**Особенности изделия**

* Высокоэффективный дизайн трубки позволяет использовать изделие под удобным углом.
* Комбинация трех высокоэффективных голубых светодиодов на керамическом основании.
* Таймер заранее заданного времени позволяет настраивать время отбеливания.
* Цифровой указатель со звуковыми сигналами.
* Умный авто-подбор напряжение: 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц.
* Высокоскоростная многоарочная система отбеливания зубов.
* Основание маленького размера удобное для использования.
* Высокий уровень равномерного распределения излучения.
* Управление при помощи пульта управления.

**Характеристики изделия**

* Широкий спектр: 420-500 нм.
* Мощность светоотдачи: до 1800 милливатт/см3
* 100/240В, 50/60 Гц
* Вес: 1,51 кг.
* Макс. рабочий радиус: 50 см.
* Высокая однородность светоотдачи:


|  |  |
| --- | --- |
| Дистанция между зубами и лампой (мм) | Однородность (От точки 1 до точки 5) |
| 10 м/м | Выше 95% |
| 20 м/м | Выше 90% |
| 30 м/м | Выше 85% |
| 40 м/м | Выше 80% |
| 50 м/м | Выше 75% |



**Состав**

|  |  |
| --- | --- |
| Камера | 1 шт. |
| Адаптер | 1 шт. |
| Очки | 2 пары |
| Футляр | 10 шт. |
| Роторасширитель | 1 шт. |
| Пульт управления | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |

**Работа**

**Подсоедините изделие к зарядному устройству**:

**Работа с зарядным устройством:**

а) кнопка START/STOP – для включения, выключения питания.

б) кнопка PAUSE – для остановки времени работы и светоотдачи, оставшееся время работы будет показано на индикаторе времени.

в) Кнопки UP/DOWN – для установки времени отбеливания во время паузы: добавить/отнять 1 минуту, диапазон от 5 до 30 минут.



**Работа с пультом управления:**

POWER – вкл/выкл

TIME – установка времени на 5,10,15,20,25,30 минут

UP – добавить минуту

DOWN – отнять минуту

START – старт/стоп

PAUSE – пауза/продолжить

**Примечание: пульт работает на дистанции не более 5 метров, угол наклона 45 градусов.**